****

**Manual de instruções**

**COLUNA BLUETOOTH BTS-110**

|  |  |
| --- | --- |
| LEITOR DE CARTÃO MICRO SD/USB  ENTRADA AUX  LEITOR MP3  BUSCA DE RÁDIO FM  LIGAÇÃO BLUETOOTH | [www.facebook.com/denverelectronics](C:/Users/Julie/AppData/Roaming/Foxmail7/Temp-1932-20191009100141/www.facebook.com/denverelectronics) |

**CONTROLOS**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tomada para micro USB para carregar com indicador LED:   Vermelho: Carregar, desligar quando o carregamento estiver completado.   1. Entrada memória micro SD 2. Entrada USB 3. Entrada AUX-IN 4. Botão de Volume -/ Faixa anterior 5. Botão de Volume + / Faixa seguinte 6. Botão MODO 7. Ligar/Desligar/Reproduzir/Pausa |  |

**CARREGAR**

A coluna deve ser recarregada quando é desligada.

1. Utilizando o cabo USB fornecido, ligar o terminal com a ficha Micro USB para a ficha micro USB (1) da coluna e o outro terminal à porta USB de um PC ou carregador USB (5 V 1 A não incluído).
2. O indicador LED irá acender vermelho para indicar o estado de carga da coluna, quando totalmente carregada a coluna, o indicador LED irá apagar-se.

**FUNCIONAMENTO BÁSICO**

Para ligar a coluna, premir e manter premido o botão alimentação (8).

Premir o botão MODO (7) para escolher de:

1. Modo Bluetooth.
2. Modo micro SD, se um cartão de memória tipo micro SD na porta micro SD (2), a coluna irá começar a reproduzir a música automaticamente.
3. Modo USB, se um cartão de memória tipo USB for inserido na porta USB (3), a coluna irá começar a reproduzir canções automaticamente.
4. Modo Rádio.

**AJUSTAMENTO DO VOLUME**

Premir e manter premido o Volume - (5), Volume + (6) para baixar ou aumentar o volume.

**ENTRADA AUX**

1. Ligar a coluna.
2. Ligar o cabo aux-in à ficha AUX IN (4) da coluna e o outro terminal ao dispositivo externo.
3. Depois pode começar a reproduzir música a partir do dispositivo externo.

**UTILIZAR OCARTÃO MICRO SD/CARTÃO USB**

1. Ligar a coluna.
2. Inserir um cartão Micro SD na porta micro SD (2) segurando os contactos que estão de frente para a ficha USB ou inserir um cartão de memória USB na porta USB.
3. A música será reproduzida automaticamente.
4. Premir uma vez o botão Volume-/Faixa Anterior (5) para saltar para a faixa anterior, premir p botão Volume +/Faixa seguinte (6) para passar para a faixa seguinte.
5. Premir o botão (8) para pausar ou retomar a reprodução.

**FUNCIONAMENTO DO BLUETOOTH**

**EMPARELHAR OS DISPOSITIVOS**

1. Colocar a coluna junto do dispositivo Bluetooth para ser emparelhada.
2. Ligar a coluna, premir a tecla MODO (7) para entrar no modo Bluetooth.
3. Seguir as instruções do seu dispositivo para procurar a coluna.
4. O nome da coluna é “Denver BTS-110” e será exibido na lista do seu dispositivo Bluetooth, selecionar a mesma e inserir a palavra-passe “0000”, se necessário.
5. Quando emparelhado com sucesso, pode transmitir música a partir do seu dispositivo Bluetooth para a coluna.

***Notas:***

* A coluna Bluetooth pode apenas ligar a um dispositivo Bluetooth de uma só vez e a ligação não pode ser interrompida durante o funcionamento.
* Quando o emparelhamento Bluetooth falhar, apagar outro dispositivo Bluetooth na lista de ligações, reiniciar a coluna Bluetooth e procurar o dispositivo Bluetooth para ser ligado novamente.

**COMANDO NO MODO BLUETOOTH**

1. Premir uma vez o botão Volume-/Faixa Anterior (5) para saltar para a faixa anterior, premir p botão Volume +/Faixa seguinte (6) para passar para a faixa seguinte.
2. Premir o botão ligar (8) para pausar ou retomar a reprodução.
3. Se receber uma chamada, premir o botão ligar (8) para atender a chamada e ativar a função da coluna do telefone. Para terminar a chamada, premir o botão ligar.

**OUVIR RÁDIO**

***Antes de usar a função rádio, deve inserir um cabo Micro USB na porta USB da coluna (1) como uma antena recetora.***

* Premir o botão MODO (7) para selecionar a função rádio.
* Premir e manter premido o botão MODO (7), a coluna irá começar a procurar e a memorizar estações de rádio automaticamente.
* Depois de ter registado as estações, premir o botão Volume+/Faixa seguinte (5) para selecionar a estação anterior ou o botão Volume +/Faixa seguinte (6) para selecionar a estação seguinte.

**LIGAÇÃO BLUETOOTH PARA TRUE WIRELESS STEREO (FUNÇÃO TWS PARA DUAS COLUNAS)**

1. Ligar as duas colunas e a definição predefinida é o modo Bluetooth, a luz LED fica intermitente (é ouvido um som a confirmar que a coluna está definida no modo de emparelhamento Bluetooth).
2. Desativar a função Bluetooth no seu telefone ou noutro dispositivo Bluetooth, premir demoradamente o botão M de ambas as colunas e (é ouvido um som a confirmar que a função TWS está ativada) após alguns segundos aparecem duas instruções de voz das colunas Bluetooth, quando vir que uma luz LED de uma das colunas está a piscar e que a outra luz LED não está a piscar, isso significa que as duas colunas Bluetooth estão ligadas;
3. Abrir o Bluetooth do telemóvel - procurar “Denver BTS-110”;
4. Encontrar o nome “Denver BTS-110” - selecionar a ligação;
5. A instrução de voz da coluna Bluetooth, indica que o Bluetooth está ligado, depois pode apreciar música a partir das duas colunas;
6. Premir demoradamente o botão M de novo se pretender sair da função TWS e apreciar a música a partir de somente de uma coluna.

Nota: Se algum equipamento pedir palavra-passe, inserir a palavra-passe predefinida 0000.

**FUNÇÃO ASSISTENTE DE VOZ**

Premir o botão MODO (7) duas vezes para ativar a função assistente móvel de voz.

**CARATERÍSTICAS TÉCNOCAS**

Bateria recarregável: ..................................... Lítio interna 3.7 V, 1200 mAh

Energia: ......................................................... 5 V 1 A

Frequência FM: ............................................. 87.5~108.0 MHz

Frequência de bluetooth: ......................................... 2402MHz~2480MHz

Alcance da frequência de funcionamento: .... 20Hz~20KHz

Potência de saída máxima: ........................... 40dBm

Dimensões: ................................................... 160 x 70 x 70 mm

Peso: ............................................................. 380 g

**SEGURANÇA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

Informação importante relativamente a questões de segurança.

Ler cuidadosamente a informação de segurança de modo a evitar lesões pessoais ou danos no dispositivo. Estudar cuidadosamente o manual de instruções antes de instalar e de arrancar com o dispositivo. O fabricante não pode ser considerado responsável por uma instalação incorreta e utilização diferente da qual a que o dispositivo é destinado.

Risco de perda de audição

Nunca utilizar o aparelho com o volume elevado durante longos períodos de tempo, caso contrário pode causar perda de audição.

Humidade e água

Nunca utilizar o aparelho em zonas alagadas ou junto a um lavatório, lava-loiça, banheira, chuveiro, etc.

Nunca tocar no aparelho com as mãos molhadas.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos reservas quanto a erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as baterias incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo baterias) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico e as baterias estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as baterias, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as baterias serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio BTS-110 está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.denver-electronics.com e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: BTS-110. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

***Aviso! Bateria de lítio no interior.***

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)